4-1-10

J.M., L.G.

**ECHO 7-20 UNDULATOR**

****

4-1-10

J.M., L.G.

**ECHO 7-20 UNDULATOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **INCHES** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **T/B** | **X** | | **Y** | | **Z** | |
| **A** | -1.285 | | 2.388 | | -6.693 | |
| **B** | -1.289 | | 2.388 | | 6.687 | |
| **C** | 2.905 | | 1.934 | | -6.691 | |
| **D** | 2.902 | | 1.934 | | 6.689 | |
| **E** | 4.126 | | -0.006 | | -6.691 | |
| **F** | 4.126 | | -0.006 | | 6.689 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **MM** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **T/B** | **X** | | **Y** | | **Z** | |
| **A** | -32.6390 | | 60.6552 | | -170.0022 | |
| **B** | -32.7406 | | 60.6552 | | 169.8498 | |
| **C** | 73.7870 | | 49.1236 | | -169.9514 | |
| **D** | 73.7108 | | 49.1236 | | 169.9006 | |
| **E** | 104.8004 | | -0.1524 | | -169.9514 | |
| **F** | 104.8004 | | -0.1524 | | 169.9006 | |