10-15-10

B.R., L.G.

**ECHO 7-20 UNDULATOR**

****

10-15-10

B.R., L.G.

**ECHO 7-20 UNDULATOR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **INCHES** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **T/B** | **X** | | **Y** | | **Z** | |
| **A** | -1.274 | | 2.392 | | -6.693 | |
| **B** | -1.277 | | 2.392 | | 6.687 | |
| **C** | 2.917 | | 1.936 | | -6.691 | |
| **D** | 2.914 | | 1.936 | | 6.689 | |
| **E** | 4.139 | | -0.004 | | -6.691 | |
| **F** | 4.134 | | -0.004 | | 6.689 | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **MM** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **T/B** | **X** | | **Y** | | **Z** | |
| **A** | -32.3596 | | 607568 | | -170.0022 | |
| **B** | -32.4358 | | 60.7568 | | 169.8498 | |
| **C** | 77.0918 | | 49.1744 | | -169.9514 | |
| **D** | 74.0156 | | 49.1744 | | 169.9006 | |
| **E** | 105.1306 | | -0.1016 | | -169.9514 | |
| **F** | 105.0036 | | -0.1016 | | 169.9006 | |