0 5 10 15 20 25 SXU ID

1250

1300

1350

1400

1450

Exit/Entry Phase Slippage at Commissioning Gap (degXray)

SXU_Final_Results_Z_Scans <_{entr}>=(1415.7±64.1) degXray =((3*360+335.7)±64.1) degXray <_{exit}>=(1413.6±64.9) degXray =((3*360+333.6)±64.9) degXray

<Commissioning Gap>=(10.394±0.026) mm BBA corrected entrance phase slippage exit phase slippage