             Ch1    Ch2       Ch3       Ch4       Ch5      Ch6       Ch7        Ch8
V= 1.7093 3.4590 1.1347 2.6263 5.0790 1.8140 0.0003 -0.0703
Channel 1 & 2 input signals swapped.
V= 3.4407 1.9107 1.1320 2.6237 5.0697 1.8080 -0.0033 -0.0390
Channel 1 & 2 switched back
V= 1.7183 3.4643 1.1243 2.6177 5.0677 1.8070 -0.0023 -0.0420
