SLAC Magnetic Measurements# Date: 07-27-2023# Time: 16:44:42#

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 5.06 5.08 5.1 5.12

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number

-4.94 -4.92 -4.9 -4.88

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

5.06

5.08

5.1

5.12

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Z

Upper Jaw Pitch = 6.237506e-06 rad

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-4.94

-4.92

-4.9

-4.88

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Z

Lower Jaw Pitch = 6.408214e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 0.065

0.07

0.075

0.08

0.085

0.09

0.095

0.1

Ymid (mm)

Midplane Height vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

0.065

0.07

0.075

0.08

0.085

0.09

0.095

0.1

Ymid (mm)

Midplane Height vs Z

Pitch = 6.322860e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 9.94

9.96

9.98

10

10.02

10.04

10.06

Gap (mm)

Gap vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

9.94

9.96

9.98

10

10.02

10.04

10.06

Gap (mm)

Gap vs Z

Taper = -1.707077e-07 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -2 -1 0 1 2

Roll (rad)

10_{-3} Upper Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -2 -1 0 1 2

Roll (rad)

10_{-3} Lower Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120 Pole Number

-4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5

Cant Angle (rad)

10^{-3} Cant Angle Between Poles