SLAC Magnetic Measurements# Date: 05-28-2024# Time: 17:40:00#

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 5.45 5.455 5.46 5.465 5.47

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -5.56 -5.55 -5.54 -5.53 -5.52

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

5.45

5.455

5.46

5.465

5.47

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Z

Upper Jaw Pitch = -3.912073e-06 rad

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-5.56

-5.55

-5.54

-5.53

-5.52

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Z

Lower Jaw Pitch = -8.529910e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -0.055

-0.05

-0.045

-0.04

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

Ymid (mm)

Midplane Height vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-0.055

-0.05

-0.045

-0.04

-0.035

-0.03

-0.025

-0.02

Ymid (mm)

Midplane Height vs Z

Pitch = -6.220992e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 10.98

10.985

10.99

10.995

11

11.005

11.01

11.015

11.02

Gap (mm)

Gap vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

10.98

10.985

10.99

10.995

11

11.005

11.01

11.015

11.02

Gap (mm)

Gap vs Z

Taper = 4.617838e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -4 -3 -2 -1 0

Roll (rad)

10_{-4} Upper Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -2 0 2 4

Roll (rad)

10_{-4} Lower Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120 Pole Number -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2

Cant Angle (rad)

10^{-4} Cant Angle Between Poles