SLAC Magnetic Measurements# Date: 05-28-2024# Time: 17:38:00#

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 3.665 3.67 3.675 3.68 3.685

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -3.83 -3.82 -3.81 -3.8

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

3.665

3.67

3.675

3.68

3.685

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Z

Upper Jaw Pitch = 1.881057e-08 rad

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-3.83

-3.82

-3.81

-3.8

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Z

Lower Jaw Pitch = -2.815241e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -0.08 -0.078 -0.076 -0.074 -0.072 -0.07 -0.068 -0.066 -0.064 -0.062 -0.06

Ymid (mm)

Midplane Height vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-0.08

-0.078

-0.076

-0.074

-0.072

-0.07

-0.068

-0.066

-0.064

-0.062

-0.06

Ymid (mm)

Midplane Height vs Z

Pitch = -1.398215e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 7.47

7.475

7.48

7.485

7.49

7.495

7.5

7.505

7.51

Gap (mm)

Gap vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

7.47

7.475

7.48

7.485

7.49

7.495

7.5

7.505

7.51

Gap (mm)

Gap vs Z

Taper = 2.834051e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -6 -5 -4 -3 -2

Roll (rad)

10_{-4} Upper Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number

0 2 4 6

Roll (rad)

10_{-4} Lower Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120 Pole Number -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Cant Angle (rad)

10^{-4} Cant Angle Between Poles