5 10 15 20 25 30 35 Gap (mm)

-0.05

-0.04

-0.03

-0.02

-0.01

0

0.01

Shift (mm)

MA shift vs Gap