SLAC Magnetic Measurements PPM Phase Shifter Simulation Parameters: OUTPUT-FILE-DIR =C:\Magdata\Phase Shifter Increase Strength\Block Height 75mm\End Blocks 36mm\

-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

0.02

0.04

0.06

0.08

B vs YZ At X = 0 m

Z Position (m)

Y Position (m)

-0.5 0 0.5 1 -4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4 x 10^{-16} Bx vs Z At X = 0 m, Y = 0 m

Z (m)

Bx (T)

-0.5 0 0.5 1

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5 By vs Z At X = 0 m, Y = 0 m

Z (m)

By (T)