SLAC Magnetic Measurements

Hall Probe Array Analysis *************************

Parameters: INPUT-FILE-DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Data Set 2 Run 050\LP24F\KR0141\ INPUT-FILE-NAME =DUTestOutput.dat INPUT-FILE-TYPE =ZVXYZVXYZH UND-POL-MODE =LIN-45-DEG PROBE1-BX-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calibrations\SENIS-119-12-X.ini PROBE1-BY-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calibrations\SENIS-119-12-Y.ini PROBE2-BX-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calibrations\SENIS-120-12-X.ini PROBE2-BY-CALIB-FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta Data 2015\Repeat 2014 Measurements\Yurii Hall Probe Calibrations\SENIS-120-12-Y.ini NUM-ZERO-GAUSS-MEAS =200 PROBE2-OFFSET-DIR =Y

Sample Number × 10_4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

X Probe (m)

× 10-4

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5 X Probe Pos

Sample Number × 10^4

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Y Probe (m)

× 10-5

-5

0

5

10

15

20 Y Probe Pos