SLAC Magnetic Measurements# Date: 09-01-2022# Time: 14:23:28#

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 5.5

5.505

5.51

5.515

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -5.51 -5.505 -5.5 -5.495 -5.49

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm) 5.5

5.505

5.51

5.515

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Z

Upper Jaw Pitch = -1.483957e-06 rad

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-5.51

-5.505

-5.5

-5.495

-5.49

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Z

Lower Jaw Pitch = -1.278028e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Ymid (mm)

10_{-3} Midplane Height vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm) -4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Ymid (mm)

10^{-3} Midplane Height vs Z

Pitch = -1.380993e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 10.995

11

11.005

11.01

11.015

11.02

11.025

Gap (mm)

Gap vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

10.995

11

11.005

11.01

11.015

11.02

11.025

Gap (mm)

Gap vs Z

Taper = -2.059293e-07 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number

-5

0

5

Roll (rad)

10_{-4} Upper Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number

0

5

10

Roll (rad)

10_{-4} Lower Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120 Pole Number

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

Cant Angle (rad)

10^{-3} Cant Angle Between Poles