SLAC Magnetic Measurements# Date: 09-01-2022# Time: 14:24:14#

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 3.53

3.54

3.55

3.56

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -3.66

-3.65

-3.64

-3.63

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

3.53

3.54

3.55

3.56

Y (mm)

Upper Jaw Pole Y-Positions vs Z

Upper Jaw Pitch = -8.382845e-07 rad

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-3.66

-3.65

-3.64

-3.63

Y (mm)

Lower Jaw Pole Y-Positions vs Z

Lower Jaw Pitch = 1.120611e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -0.06

-0.055

-0.05

-0.045

-0.04

-0.035

Ymid (mm)

Midplane Height vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

-0.06

-0.055

-0.05

-0.045

-0.04

-0.035

Ymid (mm)

Midplane Height vs Z

Pitch = 1.411630e-07 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number 7.175

7.18

7.185

7.19

7.195

7.2

7.205

7.21

Gap (mm)

Gap vs Pole Number

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Z (mm)

7.175

7.18

7.185

7.19

7.195

7.2

7.205

7.21

Gap (mm)

Gap vs Z

Taper = -1.958895e-06 rad

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -10

-5

0

5

Roll (rad)

10_{-4} Upper Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120

Pole Number -5

0

5

10

Roll (rad)

10_{-4} Lower Jaw Pole Roll

0 20 40 60 80 100 120 Pole Number -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2

Cant Angle (rad)

10^{-4} Cant Angle Between Poles