0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Measurement Number

100.262

100.263

100.264

100.265

100.266

100.267

100.268

100.269

100.27

100.271

100.272

Encoder Reading (mm)

Encoder Reading At Switch Closure vs Measurement Number