6 8 10 12 14 16 18 20 22 Gap (mm)

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4

(K - Kref) / Kref

10^{-4} K Rel To The First Dataset, Spline Interp

Tolerance

A Pos Ref B Pos C Pos