quad_current_settings_fit =
  Inom -25A, Inom, Inom +25A 
  -0.8495   -0.9860   -1.0551

skew_quad_current_settings_offset =
  Inom -25A, Inom, Inom +25A 
  -0.2272   -0.3308   -0.4475