SLAC Magnetic Measurements

Planar Insertion Device Analysis

Parameters: INPUT-FILE-DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143-112000-17\DATASET0001\Fine Tuning\Z Scans\Run 022\ INPUT-FILE-NAME =bscanz-dat.001 INPUT-FILE-TYPE =ZVXYBXYH CORR-REQUIRED =1 GAMMA =26690.65 NOM-LAMBDA-U =0.03 NOM-K-VALUE =3.4996 NOM-LAMBDA-R =1.4999e-010 NUM-POLES =226 NUM-END-POLES =4 CELL-LENGTH =3.656

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5 x 10^{-6} Bx Field Correction vs Z

Bx Corr (T)

0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 -1

-1

-1

-1

-1

-1

-1 x 10^{-5} By Field Correction vs Z

Z Position (m)

By Corr (T)